1. Surpad4.0不识别图块，能导入成功也不能显示，需要导入CAD图的请检查图内是否有图块。
2. 导入的图找不到的，先看右上角比例尺，比例尺较大的则需将主图以外的图形进行删除。操作方法为：1. 按ctrl+A快捷键全选整个绘图区，2. 按住shift键，将留下的图形减选；3.命令行输入”E”回车(E(ERASE))